Műanyag nyílászáró csere ajánlatkérés

Tisztelt Vállalkozó!


Ezúton szeretnék árajánlatot kérni régi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra cseréjére:


* **Helye:** Budapest IX. ker Ifjúmunkás út 4. 3.(C) lépcsőház 2/7 lakás (de lehet, hogy az épületben más lakások is csatlakoznak a projekthez!) A lakásban albérlők laknak, ezért a munkálatok az ő életüket a lehető legminimálisabban zavarhatják.
* **Becsült jelenlegi méretek, amelyeket az albérlő fotóval is rögzített, amik alól láthatók. Természetesen pontos felmérésre van szükség a kivitelő részéről, ezek csak becsült méretek, remélhetőleg az árajánlathoz elegendőek:** 
  + **nyugati ablak:** 
    - a két szárnyú nyíló ablak szélessége: 141 cm+ keret
    - két szárnyú nyíló ablak magassága : 168 cm+ keret
  + **nyugati erkélyajtó:**
    - nyíló rész szélessége 87 cm. + kb. 6+6 cm a keret ajtó
    - nyíló rész magassága: 225 cm
    - ajtó felett világítóablak nyílórésze: 87\*36 cm. + keret
  + **keleti Hálóablak:** 
    - **vízszintesen:** 6+171+6 cm ahol a 171 cm a nyíló rész középen nyíló ablakkal
    - **függőleges:** 6,5+166+6,5 cm ahol a 166 cm a nyíló rész
  + **keleti konyha ablak most 2 részből áll, de lehet egybe is bukó-nyílóként:** 
    - **jelenleg vízszintesen: 2,5**+111+5 cm ahol a 111 cm a nyíló rész
    - **jelenleg függőleges nyílórész:** 167 cm + alul 5,5 cm, felül 4,5 cm keret
  + **keleti fürdőszoba ablak:**
    - a konyhaival megegyező
  + **bejárati ajtó:** 197x82,5 + a tetején 68 magas üveg + takarók.
* **Kivitelezési feltételek:** 
  + **komplett kivitelezést kérünk: azaz a régi nyílászárók kicserélésére, és az újak beszerelésére**
  + **a csere során keletkezett hulladékok (nyílászárók, tégla, vakolat törmelékek) elszállítása**
  + **a nyílászárók beépítése utáni rongálások kijavítására (vakolás, simítás, festés)**
  + **A ki és beszerelés lehetőleg 1 napon belül történjen meg (az esetleges rossz időre tekintettel).**
  + **a javítási utómunkálatok is lehetőleg a beszerelést követő 7-10 napon belül történjen meg.**
  + **opcionálisan: ugyanezen nyílászárókhoz (a bejárati ajtók kivételével) árajánlatot kérünk műanyag és aluredőnyökre is, amelynek kivitelezése később is megtörténhet.**

**Árajánlatot kérünk:**

* **a teljes kivitelezés összegére, amit csak lehet az alábbiak szerint részletezve:**
  + **nyílászárók beszerzési költsége (odaszállítással és hulladék elszállítással együtt)**
  + **ki-, és beszerelési költségek**
  + **javítgatás, az érintett falfelületek festése**
  + **redőnyök beszerzési, felszerelési költségei ( ha arra is tesz ajánlatot)**
  + **az összes költség alakulása, ha további lakások csatlakoznak a projekthez.**
* **a kivitelezés tervezett időpontjára:** 
  + **1. ütem: a leszállítás, a bontás és beépítés várható időpontja**
  + **2. ütem: az összes javítgatás, festés elvégzése**
  + **3. ütem (ha van) : a redőnyök leszállítása és felszerelése**
* **a fizetés ütemezésére:**
  + **1. fizetés részlet a leszállítás, a bontás és beépítés után**
  + **2. fizetés a teljes javítgatások, festések befejezése után**
  + **3. a redőnyök leszállítása és felszerelése után (ha van)**

**Kovács István**

**Nappali ablak és ajtó nyugaton:**

**Hálószoba ablak keleten:** 

**Konyha ablak keleten ( de ugyanilyen a fürdőszoba ablak is):**