**Árajánlat kérés műanyag nyílászárókra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám |  | **Típus** | **Méret (mm)** | **Mennyiség** | **Össz. Felület** | **Egységár** | **Összesen** | **PVC párkány ár** | **ALU párkány ár** |
| **szélesség** | **magasság** | **db** | **nm** | **HUF** | **HUF** | **HUF** | **HUF** |
| 1 | Ablak | Kétszárnyú bukó-nyíló | 1800 | 1480 | 1 | 2,44 |  |  |  |  |
| 2 | Ablak | Kétszárnyú bukó-nyíló | 1540 | 1480 | 4 | 8,28 |  |  |  |  |
| 3 | Ajtó | Bejárati ajtó | 1020 | 2400 | 1 | 2,30 |  |  |  |  |
| 4 | Ajtó | Bejárati ajtó | 1020 | 2400 | 1 | 2,30 |  |  |  |  |
| 5 | Ajtó | Terasz ajtókétrészből toló | 1810 | 2400 | 1 | 4,18 |  |  |  |  |

 A nyílászárók belső oldala fehér, a külső oldala sötétdió szín.

 Az ablakoknál nincs osztó, egymásra záródnak.

 Az egyik bejárati ajtó üveg nélküli, a másik a csatolt melléklet szerinti vagy hasonló katedrál üvegmintával.

 A két bejárati ajtó 2100 mm magas, fölötte világító ablak katedrál üvegezéssel.