**Árajánlat kérés**

***BNY ablak, balos***

Aluplast ideal 4000 70mm

Szélesség: 1200mm Magasság: 1200mm

***Üveg:*** *Mező:*

4-16 AR – 4 Low – Eug=1.0 1A

***Vasalat:***

Ablak bukó – nyíló bal normál 1

***Kilincs****:*

Ablak kilincs Fehér 1

***Egyéb kiegészítők***

Vízrés takaró kupak Fehér 1db

**Mennyiség: 2 db**

***BNY ablak, balos***

Aluplast ideal 4000 70mm

Szélesség : 600mm Magasságé: 1200mm

***Üveg:***  *Mező:*

4-16 AR – 4 Low – Eug=1.0 1A

***Vasalat:***

Ablak bukó – nyíló bal normál 1

***Kilincs:***

Ablak kilincs Fehér 1

***Egyéb kiegészítők***

Vízrés takaró kupak Fehér 3 db

**Mennyiség: 1 db**

***BNY ablak, balos***

Aluplast ideal 4000 70mm

Szélesség : 1500mm Magasságé: 1200mm

***Üveg:***  *Mező:*

4-16 AR – 4 Low – Eug=1.0 1A

***Vasalat:***

Ablak bukó – nyíló bal normál 1

***Kilincs:***

Ablak kilincs Fehér 1

***Egyéb kiegészítők***

Vízrés takaró kupak Fehér 3 db

**Mennyiség: 1 db**

***Bejárat ajtó***

Aluplast ideal 4000 70mm

Szélesség : 1000mm Magasságé: 2100mm

***Üveg:***  *Mező:*

4-16 AR – 4 Low – Eug=1.0 1A

***Vasalat:***

Bejárati ajtó 4 görg. kilincs bal görgős 1

***Kilincs:***

Ablak kilincs Fehér 1

***Egyéb kiegészítők*** *Méret:*

Alumínium küszöb 1000mm

**Mennyiség: 1 db**

**Egyéb feltételek:**

Gyárilag sav – lúg-, időjárás é sütésálló papirusz fehér dupla gumitömítéssel és vízgáttal ellátott profilszerelvények, német profilrendszer, horganyzott idomcél merevítéssel.

Szín: fehér